**АНКЕТА** (титульный лист, часть I)

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

для формирования электронного паспорта объекта

|  |
| --- |
| **Наименование организации** (полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, код ОГРН) |
| **Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника №11»** |
| **СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №11»** | ОГРН **1027802731021** |
| (полное и сокращенное наименование организации)  |
| **Вид деятельности организации (**указывается вид экономической деятельности организации, код ОКВЭД основной ) |
| 1.медицинская деятельность | ОКВЭД **86.23** |
| 2. и т.д. | ОКВЭДдополнительный |
|  |
| **Форма собственности** | Собственность субъекта РФ | ОКФС 13 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| (указывается форма собственности по ОКФС) |
| **Организационно-правовая форма** | Бюджетное учреждение | ОКОПФ**75203** |
| (указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ) |
| **Должность, Ф.И.О. руководителя организации**  | Главный врач | Черемисова Елена Викторовна |
| **Телефон, факс руководителя организации** | Тел.(812) 409 83 75 | Факс.(812) 409 83 75 |
| **E-mail организации** | pstom11@zdrav.spb.ru |
| **Юридический адрес организации** | 198216 | Cанкт-Петербург, пр.Ленинский, д.138/5, лит.Б |
|  | (индекс) |  (почтовый адрес) |
| **Фактический адрес организации** | 198216 | Cанкт-Петербург, пр.Ленинский, д.138/5, лит.Б |
|  (индекс) (почтовый адрес) |
| **Наименование владельца объекта, в котором находится организация** | ОГРН **1027802731021** |
| **СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №11»** |
| (указывается организационно-правовая форма и название владельца объекта, в котором находится организация) |
| **Юридический адрес владельца объекта, в котором находится организация** |  |
|  │ (индекс)  |
| (почтовый адрес)**Телефон, факс, E-mail владельца объекта, в котором находится организация** |
| Тел. │ Факс │ E-mail |
|  |
| **Наименование вышестоящей организации**  | Администрация Кировского района Санкт-Петербурга | ОГРН |
|  (указывается организационно-правовая форма и название организации) |
|  |
| **Юридический адрес вышестоящей организации**  | 198095 | Санкт-Петербург, пр.Стачек,д.18 |
|  (индекс) (почтовый адрес) |
|  |
| **Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации** | Глава Администрации |
| Иванов Сергей Владимирович |
|  |
| **Телефон, факс вышестоящей организации**  | Тел.(812) 252 30 17 | Факс (812) 252 01 83 |
|  |
| **E-mail вышестоящей организации** | tukir@gov.spb.ru |

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

|  |
| --- |
| Титульный лист, часть II  |
| **Наименование объекта** (указывается ОСИ части 1 титульного листа, если ОСИ находится по одному адресу и занимает одно здание(помещение); или корпус ОСИ или филиал ОСИ с указанием № корпуса или занимаемых помещений, , или № подъезда / лестницы жилого дома)  | **СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №11»** |
| **Фактический адрес объекта** (индекс, почтовый адрес) | 198216, г. Cанкт-Петербург, пр .Ленинский, д.138/5, лит.Б |
| **Общая площадь объекта** (указывается общая площадь в кв. м.) | 1186,5 |
| **Этаж / этажи расположения объекта**(указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи) | 1, 2 этажи |
| **Кадастровый номер объекта** | 78 | 8403 | 0 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Категории обслуживаемого населения:** граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все. | Все, кроме детей |
| **Категории обслуживаемых инвалидов:** инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии. | Все, кроме детей |
| **Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида:** (да, нет) | нет |

|  |
| --- |
| **АНКЕТА** (основная часть) |
| п/п | Зона, элемент зоны (параметр),техническое средство обустройства объекта | Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте | Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте | Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте | Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта | № пункта, № рисунка СП59.13330.2016;прочие СП, ГОСТ | Примечание |
| Наименование параметра, назначение параметра для:«К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках,«О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата,«С» - инвалидов с нарушениями зрения,«Г» - инвалидов с нарушениями слуха,«У» - инвалиды с отклонениями в развитии. | Единица измерения | Фактическое значение(для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет») | Нормативное значение |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **1.Подходы к объекту, пути движения** |
|  | Название зоны (технического средства) |  |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |
| 1.1 | Пути пешеходного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ширина пешеходных путей **«К»** | м | 1,4 | Не менее 1,2 | п. 5.1.7 |  |
|  |  |  |  |  | Наличие на путях движения устройств, создающих преграду для МГН (непрозрачных калиток на навесных петлях двухстороннего действия, вращающихся калиток, турникетов и т.п.) «**К», «О», «С», «У»** | наличие | нет |  | п.5.1.2 |  |
|  |  |  |  |  | Уклон при съезде с тротуара на проезжую часть, **«К»** | % | 8 | не более 8 (1:12) | п.5.1.8 |  |
|  |  |  |  |  | То же около здания или в затесненных местах, **«К»** | % | 8 | не более 10 (1:10) на протяжении не более 10 м | п.5.1.8 |  |
|  |  |  |  |  | Перепад высот в местах съезда на проезжую часть **«К», «С»** | м | 0,015 | не более 0,015 | п. 5.1.8 |  |
|  |  |  |  |  | Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые **«О», «К», «С», «Г», «У»** | соответствие | да |  | п. 5.1.11 |  |
|  |  |  |  |  | Толщина швов между бетонными плитами покрытия, , **«К», «О», «С»** | м | 0,015 | не более 0,015 | п.5.1.11 |  |
|  |  |  |  |  | Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. **«С»** | м | нет | не менее 0,05 | п.5.3.2,  |  |
|  |  |  |  |  | Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,3 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на отдельно стоящей опоре на высоте от 0,7 до 2.1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. **«С»** | м | нет | не менее 0,05 |  |
|  |  |  |  |  | Предупредительное мощение вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, на расстоянии. **«С»** | м | нет | 0,5 |  |
|  |  |  |  |  | Система средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МГН, на все время эксплуатации учреждения, **«О», «К», «С», «Г», «У»** | наличие | нет |  | п.5.1.3 |  |
|  |  |  |  |  | Ограничительная разметка пешеходных путей на проезжей части, **«К», «О», «С», «Г», «У»** | наличие | нет |  | п.5.1.4 |  |
|  |  |  |  |  | Оборудование входа на участок доступными для МГН элементами информации об объекте.**«О», «К», «С», «Г», «У»**  | наличие | нет |  | п.5.1.1 |  |
|  |  |  |  |  | При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входов в здание или на участке около здания наличие элементов заблаговременного предупреждения водителей о местах перехода. **«К», «О», «С», «Г», «У»** | наличие | нет |  | п.4.1.5 |  |
|  |  |  |  |  | Расположение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, на расстоянии до объекта, начала опасного участка, изменения направления движения и т.п**. «С»** | м | нет | не менее 0,8 | п.5.1.10 |  |
|  |  |  |  |  | Высота бордюров по краям пешеходных путей, **«К», «О», «С»** | м | 0 | не менее 0,05 | п.5.1.9 |  |
|  |  |  |  |  | Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающим к путям пешеходного движения, **«К», «О», «С»** | м | 0 | не более 0,025 | п.5.1.9 |  |
| 1.2 | Лестницы (на подходах к объекту, на участках) |  |  |  | Размеры ступеней: ширина проступей **«О», «С»** | м | нет | 0,35-0,4 | п. 5.1.12 |  |
|  |  |  |  |  | Высота ступеней **«О», «С»** | м | нет | 0,12- 0,15 |  |
|  |  |  |  |  | Ширина марша лестниц **«О»** | м | нет | Не менее 1,35 |  |
|  |  |  |  |  | Поручни вдоль обеих сторон на высоте  **«О». «С»** | м | нет | 0,9 | п.6.2.11 |  |
|  |  |  |  |  | Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более **«О», «С»** | наличие | нет |  | п.6.1.2 |  |
|  |  |  |  |  | Шероховатая поверхность ступеней **«О», «С», «Г», «У»** | соответствие | нет |  | п. 5.1.11 |  |
|  |  |  |  |  | Выделение цветом или фактурой краевых ступеней **«О», «С», «Г», «У»** | наличие | нет |  | п.5.1.12 |  |
|  |  |  |  |  | Завершение поручня длиннее марша лестницы **О», «С», «Г», «У»** | м | нет | 0,3 | п.6.2.11 |  |
| **2. Входной узел** |
| 2.1 | Наружные лестницы |  |  |  | Размеры ступеней: ширина проступей **«О», «С»** | м | 0,33 | 0,35-0,4 | п. 5.1.12 |  |
|  |  |  |  |  | Высота ступеней **«О», «С»** | м | 0,13 | 0,12- 0,15 |  |
|  |  |  |  |  | Ширина марша лестниц **«О»** | м | 1,65 | Не менее 1,35 |  |
|  |  |  |  |  | Поручни вдоль обеих сторон на высоте **«О», «С»** | м | 1,07 | 0,9 | п. 6.2.11 | С одной стороны |
|  |  |  |  |  | Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более **«О», «С»** | наличие | нет |  | п.6.1.2 |  |
|   |  |  |  |  | Высота разделительного поручня **«О», «С»** | м | нет | 0,9 | п. 6.2.11 |  |
|  |  |  |  |  |  Шероховатая поверхность ступеней «О», **«С», «Г» «У»** | соответствие | да |  | п. 5.1.11 |  |
|  |  |  |  |  | Выделение цветом или фактурой краевых ступеней **«О», «С», «Г»** | наличие | нет |  | п.5.1.12 |  |
|  |  |  |  |  | Завершение горизонтальной части поручня длиннее марша лестницы **«О», «С», «Г», «У»** | м | 0,12 |  0,3 | п.6.2.11 |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр округлого сечения поручня **«О», «С», «Г», «У»**  | м | 0.03 | 0.03- 0,05 | п.6.2.12 |  |
|  |  |  |  |  | Расстояние между поручнем и стеной **«О», «С», «Г», «У»**  | м | 0.95 | не менее 0,045 |  |
|  |  |  |  |  | То же для стены с шероховатой поверхностью**«О», «С», «Г», «У»**  | м | нет | не менее 0,06 |  |
| 2.2 | Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы |  |  |  | Уклон пандуса **«К»** | % (уклон) | --- | Не более 5 (1:20) | п. 6.1.2 |  |
| Уклон пандуса припри ограниченном участке застройки или при наличии подземных коммуникаций перед входом **«К»** | % (уклон) | 8 | Не более 8 (1:12) |  |
|  |  |  |  |  | Ширина между поручнями **«К»** | м | 0,95 | 0,9- 1,0  | п. 5.1.15 |  |
|  |  |  |  |  | Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте **«К»** (верхний поручень) | м | 0,94 | 0,9 | п. 5.1.15 |  |
|  |  |  |  |  | Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте **«К»** (нижний поручень) | м | 0 | 0,7 |
|  |  |  |  |  | Свободная зона в верхнем окончании пандуса пандуса шириной **«К»** | м | 2.8 | 1,5 | Свободная зона 2,1х 2,1 в местах ин-тенсивного использова-ния  |
|  |  |  |  |  | Свободная зона в верхнем окончании пандуса глубиной **«К»** | м | 3,5 | 1,5 |
|  |  |  |  |  | Свободная зона в нижнем окончании пандуса шириной **«К»** | м | 2,8 | 1,5 |
|  |  |  |  |  | Свободная зона в нижнем окончании пандуса глубиной **«К»** | м | 3,5 | 1,5 |
|  |  |  |  |  | Свободная зона при каждом изменении направления пандуса шириной **«К»** | м | ---- | 1,5 |
|  |  |  |  |  | Свободная зона при каждом изменении направления пандуса глубиной **«К»** | м | ----- | 1,5 |  |
|  |  |  |  |  | Поверхность покрытий пандуса нескользкая **«К», «О», «С», «Г», «У»**  | соответствие | да |  | п. 5.1.16 |  |
|  |  |  |  |  | Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой контрастными относительно прилегающей поверхности **«К», «О», «С», «Г», «У»**  | соответствие | да |  |  |
|  |  |  |  |  | Завершение горизонтальной части поручней длиннее наклонной части пандуса **«К», «С»** | м | 0,12 |  0,3 | п.6.2.12 |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр округлого сечения поручня**К», «О», «С», «Г», «У»**  | м | 0,04 | 0,03- 0,05 | п.6.2.12 |  |
|  |  |  |  |  | Расстояние в свету между поручнем и стеной**К», «О», «С», «Г», «У»**  | м | ------ | не менее 0,045 | п.6.2.12 |  |
|  |  |  |  |  | Расстояние в свету между поручнем и стеной с шероховатой поверхностью**К», «О», «С», «Г», «У»**  | м | ------- | не менее 0,06 | п.6.2.12 |  |
|  |  |  |  |  | Высота колесоотбойников вдоль продольных краев маршей пандусов для предотвращения соскальзывания трости или ноги, **«К», «О», «С», «У»** | м | 0,15 | не менее 0,05 | п.5.1.15 |  |
| 2.6 | Входные площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Навес **«К», «О», «С», «Г», «У»**  | наличие | нет |  | п. 6.1.4 |  |
|  |  |  |  |  | Подсветка **«К», «О», «С», «Г», «У»**  | наличие | да |  | СНиП 35-101-2001 |  |
|  |  |  |  |  | Водоотвод **«К», «О», «С», «Г», «У»**  | наличие | нет |  | п. 6.1.4 |  |
|  |  |  |  |  | Поперечный уклон | % | 1 | 1-2 |  |
|  |  |  |  |  | Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании **«К», «О», «С», «Г», «У»**  | соответствие | да |  |  |
|  |  |  |  |  | Высота площадки без пандуса | м |  | Не более 0,025 | п.4.1.9 |  |
|  |  |  |  |  | Ширина входной площадки **«К»** | м | 1,9 | ≥ 1,50 | п. 5.1.3 |  |
|  |  |  |  |  | Глубина входной площадки **«К»** | м | 3,5 | ≥ 1,85 | п. 5.1.3 |
|  |  |  |  |  | Ширина входной площадки с пандусом **«К»** | м | 2,8 | ≥ 2,20 | п. 6.1.4 |
|  |  |  |  |  | Глубина входной площадки с пандусом **«К»** | м | 5,0 | ≥ 2,20 |
|  |  |  |  |  | Обозначение символом входа, доступного для МГН, **«К», «О» «С», «Г», «У»** | наличие | да |  | п. 6.5.1 |  |
|  |  |  |  |  | Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу **«К», «О», «С**   | наличие | да |  | п.6.5.1 |  |
| 2.7 | Входные тамбуры |  |  |  | Ширина тамбура, при глубине не менее 2,45м **«К»** | м | 1,8 |  Не менее 1,6 | п.6.1.8. |  |
| Ширина тамбура, при глубине от 1,8м до 1,5м ( при реконструкции) |  | ------ | Не менее 2,3 |  |
|  |  |  |  |  | Дренажные и водосборные решетки в одном уровне с поверхностью пола, ширина просветов их ячеек не более 0,013 м, длина не более 0,015 м, диаметр круглых ячеек не более 0,018 м, **«К», «О», «С»** | соответствие | ----- |  |  |
| 2.8 | Входные двери, в т.ч. тамбурные |  |  |  | Ширина дверных проемов вновь проектируемых зданий в свету «**К»** | м | -- | Не менее 1,2 | п. 6.1.5 |  |
| Ширина одной створки (дверного полотна) при двухстворчатых дверях **«К»** | м | 0,9 |  0,9 |
| Ширина дверных проемов, реконструируемых/приспосабливаемых зданий в свету **«К»** | м | 0,9 |  0,9 – 1,2 |
|  |  |  |  |  | Высота каждого элемента порогов **«К», «С»**  | м | 0,014 | Не более 0,014 |
|  |  |  |  |  | Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом шириной не менее 0,15 м **« К», «О»** | наличие | --- |  |  |
|  |  |  |  |  | Нижняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола, **«К»,** **«О»** | м | --- | Не выше 1.0 |  |
| Верхняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола **«К», «О»** | м | --- | Не ниже 1,6 |
|  |  |  |  |  | Обозначение символом входа, доступного для МГН **«К», «О», «С»** | наличие | нет |  | п. 6.5.1 |  |
|  | Прозрачные двери на входах и в здании, прозрачные ограждения и перегородки |  |  |  | Яркая контрастная маркировка (декоративные рисунки или фирменные знаки) высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2м на уровне 0,9-1.0 м от пола  **«К»** | наличие | -------- |  | п. 6.1.6 |  |
| Яркая контрастная маркировка (декоративные рисунки или фирменные знаки) высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2м на уровне 1.3-1.4 м от пола **«С»** | наличие | да |  |
|  |  |  |  |  | Обозначение символом входа, доступного для МГН**«К», «О», «С», «Г», «У»** | наличие | нет |  | п.6.1.7 |  |
|  |  |  |  |  | Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу **«К», «О», «С», «Г», «У»**  | наличие | нет |  | п.5.5.1 |  |
|  |  |  |  |  | Высота от уровня пола верхней части противоударной полосы, **«К»,**  | м | нет | не менее 0,3 | п.5.1.4 |  |
|  |  |  |  |  | Высота яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей **«К», «О», «С», «Г», «У»**  | м | 0,15 | Не менее 0,1 | п.6.16 |  |
|  |  |  |  |  | Ширина яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей **«К», «О», «С», «Г», «У»**  | м | 0,15 | Не менее 0,2 | п..6.1.6 |  |
|  |  |  |  |  | Высота размещения яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей от поверхности пешеходного пути **«К», «О», «С», «Г», «У»**  | м | 1,3 | 0,9-1,01,3-1,4 | п.6.1.6 |  |
| 2.9 | Вестибюли общественных зданий |  |  |  | Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету **«К»** | м | нет | Не менее 0,95 | п. 6.1.9 |  |
| Дополнительный боковой проход для обеспечения эвакуации **«К», «О», «С», «Г», «У»**  | наличие | нет |  |
|  |  |  |  |  | Звуковые информаторы **«С»** | наличие | нет |  | п. 6.5.7 |
|  |  |  |  |  | Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) **«Г»**  | наличие | нет |  |
|  **3. Пути движения внутри здания** |
| 3.1 | Коридоры, переходы в другие здания |  |  |  | Тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед дверными проемами на расстоянии «С» | м | **----** | 0,3 | п.6.2.3 |  |
|  |  |  |  |  | Тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед входами на лестницы на расстоянии «С» | м | **-----** | 0,3 |  |
|  |  |  |  |  | Тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед поворотом коммуникационных путей «С» | м | **-----** | 0,3 |  |
|  |  |  |  |  | Ширина пути движения в коридорах **«К»** | м | 2,2 | Не менее 1,5 | п. 6.2.1 |  |
| Ширина пути движения в переходах в другое здание **«К»** | м | нет | Не менее 2.0 |
|  |  |  |  |  | Ширина подхода к оборудованию и мебели, **«К»** | м | 2,0 | не менее 0,9 | п.6.2.2 |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180º, **«К»** | м | 2,0 | не менее 1,4 | п.6.2.2 |  |
|  |  |  |  |  | Ширина прохода в помещение с оборудованием и мебелью, **«К»** | м | 0,9 | не менее 1,2 | п.6.2.2 |  |
|  |  |  |  |  | Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бортиком высотой. **«С»** | м | ------ | не менее 0,05 | п.6.2.6 |  |
|  |  |  |  |  | Высота ворса ковров **«К», «О»** | м | 0,013 | не более 0,013 | п.6.2.7 |  |
| 3.2 | Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров |  |  |  | Ширина **«К»** | м | 0,9 | Не менее 0,9 | п. 6.2.4 |  |
|  |  |  |  |  | Высота порогов или перепад высот **«К», «С»** | м | 0,01 | Не более 0,014 | п. 6.2.4 |  |
|  |  |  |  |  | Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) **«С»** | наличие | да |  | п. 6.4.1 |  |
| 3.3 | Внутренние лестницы |  |  |  | Размеры ступеней: ширина проступей **«О», «С»** | м | 0,3 | 0,28 - 0,35 | СП 118.13330.2012 п.6.2.8 |  |
|  |  |  |  |  | Высота ступеней **«О», «С»** | м | 0,15 | 0,13 - 0,17 |  |
|  |  |  |  |  | Поверхность ступеней ровная и шероховатая **«О», «С», «Г», «У»** | соответствие | да |  | п.6.2.8 |  |
|  |  |  |  |  | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающим к стенам или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги «**О», «С», «Г», «У»** | наличие | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте **«О», «С»** | м | 0,9 | 0,9 | п. 6.2.11 |  |
|  |  |  |  |  | Завершающая горизонтальная часть поручня длиннее марша лестницы **«О», «С»** | м | 0 | 0,27-0,33 |  |
|  |  |  |  |  | Завершающая горизонтальная часть поручня не должна быть травмоопасной **«О», «С», «Г», «У»**  | соответствие | да |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр округлого сечения поручня **«О», «С», «Г», «У»**  | м | 0,04 | 0,03-0,05 | п.6.2.12 |  |
|  |  |  |  |  | Расстояние между поручнем и стеной**«О», «С», «Г», «У»**  | м | 0,06 | не менее 0,045 |  |
|  |  |  |  |  | Расстояние между поручнем и стеной с шероховатой поверхностью**«О», «С», «Г», «У»**  | м | 0,06 | не менее 0,06 | п.6.2.12 |  |
|  |  |  |  |  | Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более **«О», «С»** | наличие | нет |  | п. 6.2.8 | Менее 4 м |
|  |  |  |  |  | Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, **«О»** | м | 1,3 | Не менее 1,35 | СП 118.13330.2012 п.6.9 |  |
|  |  |  |  |  | Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий **«О», «С»** | м | ------ | Не менее 1,05 | СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1 |  |
|  |  |  |  |  | Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С» | соответствие | да |  | п. 5.2.9 |  |
|  |  |  |  |  | Рельефные обозначения этажей на поверхности поручней (за исключением стационаров) «С» | наличие | да |  | п.6.2.12 |  |
|  |  |  |  |  | Предупредительные полосы об окончании перил «С» | наличие | да |  |
| 3.10 | Пути эвакуации |  |  |  | Верхние и нижние ступени в каждом марше эвакуационных лестниц должны иметь одну или несколько противоскользящих полос общей шириной 0,08-0,1 м , окрашенные в контрастный цвет или применены тактильные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола | соответствие | да |  | п.6.2.8 |  |
|  |  |  |  |  | Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты **«О», «С», «Г», «У**  | соответствие | нет |  | п.6.2.29 |  |
|  |  |  |  |  | Эвакуационные знаки пожарной безопасности, **«К», «О», «С», «Г», «У»**  | наличие | да |  | п.6.5.5 |  |
|  |  |  |  |  | Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН эвакуационному выходу, **«К», «О», «С», «У»** | наличие | да |  | п.6.5.1 |  |
|  | **4. Специальные требования к помещениям, местам обслуживания инвалидов**  |
|  | В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании. **Подходы, пути движения к объекту, входные узлы, пути движения внутри здания, санитарно-гигиенические помещения, автостоянки анкетируются по общим требованиям, представленным в пунктах: 1 – 3, 5,7 Анкеты**. |
|  | Название зоны (технического средства) |  |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |
| **4.1**. | **Помещения, места обслуживания МГН в общественных зданиях** |
| 4.1.1 | Зона (зоны) обслуживания посетителей |  |  |  | Количество мест для инвалидов **«К», «О», «С», «Г», «У»**  | % | 2 | 5, но не менее одного места | п. 8.1.3 |  |
| 4..1.2 | Коридоры, места ожидания |  |  |  | Ширина коридоров, используемых для ожидания при двустороннем расположении кабинетов, **«К** | м | --- | не менее 3,2 | п.7.3.5 |  |
|  |  |  |  |  | Ширина коридоров, используемых для ожидания при одностороннем расположении кабинетов, **«К** | м | 3,0 | не менее 2,8 |  | холл |
|  |  |  |  |  | При ширине коридора не более 1,8 м уширение коридора глубиной 1,8м. длиной 3,0 м через каждые 10-15м, но не менее одного на коридор | наличие | ---- |  | п.7.1.6 |  |
|  |  |  |  |  | Визуальная информация о местах получения услуги **«К», «О», «Г», «У»** | наличие | да |  | п.6.5.4 |  |
|  |  |  |  |  | Расположение визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения**, «С», «У», «К», «О», «Г»** | соответствие | да |  |  |
|  |  |  |  |  | Высота расположения визуальной информации, **«С», «У», «К», «О», «Г»** | м | 1,5 | 1,5-4,5 |  |
|  |  |  |  |  | Информационная мнемосхема (тактильная схема расположения служебных помещений) **«С»** | наличие | да |  | п. 8.1.6 |  |
|  |  |  |  |  | Тактильная информация о местах получения услуги**, «С»** | наличие | да |  |  |
| 4.1.3 | Помещения для приема посетителей |  |  |  | Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: **«К», «О»:** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | на одно рабочее место  | кв. м | 16,8 | не менее 12,0 | п.8.1.11, п.8.7.3 |  |
|  |  |  |  |  | на два рабочих места | кв. м | 25,6 | не менее 18,0 | п.8.1.11 |  |
|  |  |  |  |  | Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола **«К»** | м | 0,8 | Не более 0,85 | п.8.1.7 |  |
|  |  |  |  |  | Ширина рабочего фронта стола у места получения услуги  | м | 1.0 | Не менее 1,0 | п.8.1.7 |  |
|  | **4.6. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях и помещениях учреждений здравоохранения** |
| 4.6.1 | Входная зона |  |  |  | Визуальная информация на входе с указанием помещений (отделений), в которые можно попасть через данный вход**«К», «О», «С», «Г», «У»**  | наличие | да |  | п.8.3.3 |  |
|  |  |  |  |  | Тактильная информация на входе с указанием помещений (отделений), в которые можно попасть через данный вход**«С»** | наличие | да |  |  |
|  |  |  |  |  | Акустическая (речевая и звуковая) информация на входе с указанием помещений (отделений), в которые можно попасть через данный вход**«К», «О», «С», «У»**  | наличие | нет |  |  |
| 4.6.2 | Коридоры |  |  |  | Ширина коридоров, используемых для ожидания, при двустороннем расположении кабинетов | м | ----- | 3,2 | 8.3.4 |  |
|  |  |  |  |  | Ширина коридоров, используемых для ожидания, при одностороннем расположении кабинетов | м | 3,0 | 2,8 |  |
| 4.6.3 | Травмпункт |  |  |  | Травмпункт должен размещаться на 1 этаже, **К», «О», «С, «У»** | соответствие | нет |  | п.7.3.4 |  |
| 4.6.4 | Кабинеты врачей |  |  |  | Оснащение световыми сигнализаторами вызова пациентов | соответствие | да |  | п.7.3.3 |  |
| 4.6.5 | Процедурные |  |  |  | Оснащение световыми сигнализаторами вызова пациентов | соответствие | нет |  |  |  |
| 4.6.6 | Зал лечебных и грязевых ванн |  |  |  | Один из отсеков должен быть приспособлен для инвалида на кресле коляске | соответствие | нет |  | 7.3.6 |  |
| **4.8. Расположение внутреннего оборудования и устройств в помещениях**  |
| 4.8.1 | Помещения |  |  |  | Расположение приборов для открывания и закрывания дверей, горизонтальных поручней, ручек, кранов, кнопок различных аппаратов, отверстия питьевых, торговых и билетных автоматов, отверстия для чип-карт, терминалы, рабочие дисплеи и прочие устройства, которыми могут воспользоваться МГН на высоте**, «К», «О», «С»**  | м | 0,85 | От 0,85до 1,1 | п.5.4.2 |  |
|  |  |  |  |  | То же на расстоянии от боковой стены,**«К», «О», «С»** | м | 0,5 | Не менее 0,4 | п.5.4.2 |  |
|  |  |  |  |  | Высота расположения выключателей и розеток, **«К», «О», «С»** | м | 0,8 | Не более 0,8 |  |
| **5.Санитарно-гигиенические помещения**(п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых) |
| 5.1 | Кабины в общей уборной |  |  |  | Доля доступных для МГН кабин в общем количестве кабин уборных, **«К», «О», «С», «Г», «У»**  | **%** | 20 |  5 | п.6.3.2 |  |
|  |  |  |  |  | Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной **«К»** | м | 0,8 | Не менее 0,8 | п.6.3.3 | Размеры доступных и универсальных (специализированных) кабин могут изменяться в зависимости от расстановки и габаритов применяемого оборудования  |
|  |  |  |  |  | Ширина кабины **«К»** | м | 2,4 | Не менее 1,65 |
|  |  |  |  |  | Глубина кабины **«К»** | м | 3,4 | Не менее 2.2 |
|  |  |  |  |  | Ширина двери кабины **«К»** | м | 0,95 | Не менее 0,9 |
|  |  |  |  |  | Направление открывания двери кабины**«К», «О», «С», «Г», «У»** | - | наружу | наружу |
|  |  |  |  |  | Опорные поручни **«О», «К»** | наличие | да |  |  |
|  |  |  |  |  | Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей **«К», «О», «С», «Г», «У»**  | наличие | да |  |  |
|  |  |  |  |  | Поручни около умывальника**«О», «С», «К»** | наличие | да |  |  |
|  |  |  |  |  | Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) **«К», «О», «С», «Г», «У»**  | наличие | да |  | п. 6.3.6 |  |
|  |  |  |  |  | Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1.35 м **«К», «О», «С», «Г», «У»**  | наличие | да |  |  |
|  |  |  |  |  | Указатели направления пути к ближайшей доступной для МГН туалетной кабине (в случае недоступности туалетной кабины для МГН) **«К», «О», «С», «Г», «У"** | наличие | да |  | п.6.5.1 |  |

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создаётся новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анкетируемого учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.
6. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» обследованию подлежит путь от ближайшей остановки городского транспорта до места получения услуги, либо проживания МГН.
7. Анкетирование (определение доступности от входной площадки до квартиры инвалида) подъезда жилого дома производится в соответствии с разделами 2, 3 анкеты.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 409 87 73 |  | Зам .гл.врача по хоз. вопросам |  | Павлова О.В. |  |  |  | «\_23\_\_\_»\_\_сентября 2021г. |
|  |  | Заполнил Анкету: |  | ФИО  |  |  (подпись) |  |  |
| телефон  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Главный врач |  | Черемисова Е.В. |  |  |  | «\_01\_\_\_»\_октября 2021 г. |
| Согласовано: 409 8375 |  | Должность руководителя обследованного объекта |  | ФИО |  |  (подпись) |  |  |
| телефон  |  |  |  |   |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |